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	НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
МИР ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 6–110 КВ  •  ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ



 
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № ____________
на силовой трехфазный распределительный трансформатор с литой изоляцией
Выбранные параметры отмечаются щелчком по квадрату.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Тип трансформатора
	☐ ТЛС   ☐ ТЛСЗ   ☐ ТЛСЗМ

	Количество трансформаторов, шт.
	 ________________________________

	Материал обмоток
	☐ Медь (Cu)   ☐ Алюминий (Al)

	Номинальная мощность, кВА
	☐ 10  ☐ 16  ☐ 25  ☐ 40  ☐ 63  ☐ 100  ☐ 160  ☐ 200  ☐ 250  ☐ 400  ☐ 500  ☐ 630  ☐ 800  ☐ 1000  ☐ 1250  ☐ 1600  ☐ 2000  ☐ 2500  ☐ 3150  ☐ Другое: __________

	Номинальное напряжение стороны ВН, кВ
	☐ 6   ☐ 10   ☐ 20   ☐ 35   ☐ Другое: __________

	Номинальное напряжение стороны НН, кВ
	☐ 0,4   ☐ 0,23   ☐ 0,69   ☐ Другое: __________

	Напряжение короткого замыкания, %
	☐ 6   ☐ 8   ☐ Другое: __________

	Схема и группа соединений обмоток
	☐ D/Yн-11   ☐ Y/Yн-0   ☐ Другое: __________

	Переключение ответвлений (ПБВ), %
	☐ ±(2×2,5)   ☐ Другое: __________

	Высота установки над уровнем моря, м
	☐ < 1000   ☐ Другое: __________

	Степень защиты трансформатора
	☐ IP00   ☐ IP21   ☐ Другое: __________

	Климатическое исполнение и категория размещения
	☐ У3   ☐ УХЛ3   ☐ ОМ4   ☐ Другое: __________


ИСПОЛНЕНИЕ ВВОДОВ НА ТРАНСФОРМАТОРЕ С ЗАЩИТНЫМ КОЖУХОМ
	
	СЗАДИ
☐ ВН  ☐ НН
	

	СЛЕВА
☐ ВН  ☐ НН
	СВЕРХУ
☐ ВН  ☐ НН
A B C / a b c 0
	СПРАВА
☐ ВН  ☐ НН

	
	СПЕРЕДИ
☐ ВН  ☐ НН
↑ сторона таблички / фасад
	


☐ Другое исполнение выводов: _______________________________________________________________
Дополнительные требования:
	 
 




 
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ - ПРОДОЛЖЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
	Антивибрационные опоры
	☐ Требуется

	Система охлаждения
	☐ Требуется

	Температурное реле
	☐ Требуется   Тип: ТР-100 / __________  Количество: ______ шт.

	Шкаф тепловой защиты и управления вентиляцией
	☐ Требуется   Выберите вариант ниже


Варианты шкафа тепловой защиты и управления вентиляцией:
	Выбор
	№
	Обозначение
	Применение
	Примечание

	☐ 
	1
	Шкаф тепловой защиты и управления вентиляцией
АФИП.301112.067
	Для установки на трансформаторы со степенью защиты IP00 (без кожуха) либо для отдельной поставки без трансформатора.
	Корпус шкафа наружный.

	☐ 
	2
	Шкаф тепловой защиты и управления вентиляцией
АФИП.301112.067-01
	Для установки на трансформаторы со степенью защиты IP21 и выше (трансформаторы в защитной оболочке).
	Корпус шкафа наружный. Имеются промышленные разъемы.


Дополнительные требования к комплектации ШТЗ и УВ:
	 
 
 


СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ
	Контактное лицо: ____________________________
	Телефон: ____________________________

	Организация: ____________________________
	E-mail: ____________________________

	Подпись / дата: ____________________________
	Факс: ____________________________

	М.П.: ____________________________
	Проект / объект: ____________________________



	ООО «НПК МИР»
ИНН 6679134439  •  ОГРН 1206600035762
	620144, г. Екатеринбург
ул. Циолковского, 29, офис 2
	+7 992 014 72 97  •  +7 (343) 93 29 717
MKS@NPK-MIR.RU  •  NPK-MIR.RU
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